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赋能自动化
雷尼绍参展CIMT2025

中国上海，2025年04月
2025年4月21-26日，雷尼绍将“以赋能自动化”为主题，携其创新的智能制造技术在CIMT2025的B2-501展台精彩亮相。

随着中国工业自动化的快速发展，制程自动化在制造业中的应用更加广泛，而自动化制程的稳定性在制造业的现代化和智能化转型中也扮演着愈发重要的角色。雷尼绍在工业测量领域独树一帜，拥有丰富的技术、应用和解决方案，为您的自动化制程控制赋能！

雷尼绍自动化制程控制理念
凭借创新型技术、成熟的方法及专业的技术支持，雷尼绍形成一整套自动化制程控制理念，即Productive Process Pyramid™（高效制程金字塔解决方案），能够有效地识别制程中的不确定因素及其来源，并予以有效控制，助您实现“加工绿灯常亮”及“全自动化加工”的目标。
· 制程基础：为制程控制的自动化提供稳定环境，是在加工开始前减少制程中的不确定因素的预防型控制。
雷尼绍的激光干涉仪及球杆仪系列产品能够深入了解机床加工能力，指导维护工作，监测并优化机床性能，为高精度的制程提供稳定的基础，这对制程自动化至关重要。
· 制程设定：处理制程中的不确定因素的来源，这些是应用于切削即将开始前的预知型控制。
我们的工件检测测头、对刀仪及软件可自动找正工件，设定刀具，针对机床、工件、刀具及测头设置中存在的误差来源进行自动化的预测性控制，极大程度避免人为错误与误差的同时确保机床持续产出合格工件并减少意外停机，是快速、自动化、可重复设定金属切削作业的重要工具。
· 序中控制：处理加工中固有的不确定因素的来源，这些是应用于金属切削过程中的主动型控制。
我们的工件检测测头、刀具识别等系统及软件可在机内快速检测工件和刀具状态，自动更新刀补，意味着机器不再需要等待操作人员的手动指令进行重启操作，真正地实现自适应加工。
当需要跨机器设备在机床外部实现制程控制时，雷尼绍的Equator™比对仪能快速检测多种不同工件且立即判断工件是否合格，亦可搭配 IPC（智能化制程控制）软件，在数控机床加工过程中自动更新刀补，实现具有闭环反馈的制程控制，是您实现车间现场在线制程控制的密切伙伴。
· 序后监控：检查制程和成品是否符合规格，同时记录制程的路径与结果。这些是应用于加工完成后的信息型控制。
雷尼绍的坐标测量机及测头产品能够实现全自动测量。我们的五轴测量技术，可使您的坐标测量机的工件测量速度提高达两倍。

雷尼绍各类产品在各个阶段的配合应用，解锁可预知的、高效生产的秘诀，全面优化您的自动化制程控制。

雷尼绍自动化制程控制数字化解决方案
Renishaw Central是一个智能制造数据平台，用于采集、显示、处理和应用精确的制程数据和测量数据。助您释放“数据驱动制造”的潜能。可连接车间中的各种机器，从Equator比对仪、坐标测量机或数控机床上采集测量数据并集中存储所有数据，识别偏差，并自动将修正更新值发送至相应的制造机器，从而在车间现场实现自动化闭环制程控制，整个工厂自动化尽在掌握。

雷尼绍在工业自动化领域的新拓展
随着中国新质生产力的不断发展，制程自动化的潜力将进一步释放。基于雷尼绍传承50余年的成熟且备受推崇的测量技术，我们推出了专为工业自动化市场设计的新产品线 - RCS产品系列，实现机器人安装过程的一致性、便捷性及可溯源性，充分发掘机器人的潜能。我们将现场演示RCS产品系列在安川机器人上的应用。

专业服务，持续赋能
雷尼绍为客户及合作伙伴提供全面的服务，我们拥有专业的售前、售后团队，以及专门的自动化团队，为您提供包括技术咨询、培训和支持的全方位服务，助力客户提升制程效率和质量。

展台亮点，精彩启程
· 创新产品，全球首发
我们将在一个运动平台上现场展示雷尼绍机器校准和优化产品如何提升精密运动系统的性能，更有新款XK20激光校准仪新品首发，强大功能待您揭晓。

· 超长光栅与微型测头
雷尼绍现可提供加长型FORTiS™封闭式直线光栅，可适用于大型和新型机器，最长可达4.24 m。
掌心大小的RMP24-micro微型无线电机床测头将首次在中国展出，为医疗、牙科、电子、珠宝和制表等行业带来微型精密新应用。

· 带您体验车间现场柔性检测
想了解比对仪如何实现新能源汽车电驱系统的柔性自动化测量吗？想知道创新的密封圈测量应用吗？请来雷尼绍展台观看现场动态演示

· 面向未来的五轴测量
雷尼紹AGILITY坐标测量机，以及结合了REVO®测头的Celerity/其它坐标测量机，将为您带来汽车零件及航空零件检测方面的巨大优势，满足客户对测量精度和速度、灵活性、可靠性等诸多方面的严苛要求。

欢迎亲临雷尼绍B2-501展台，体验赋能自动化之旅！

关于雷尼绍产品的详细信息，请访问：www.renishaw.com.cn
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