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雷尼绍携新品 Equator-X™ 亮相 CCMT2026
中国上海，2026 年 04 月
2026 年 4 月 21 日至 25 日，雷尼绍将以“智”测未来，快人一步为主题，在 W3-B104 展台向业界展示精密测量领域的系列产品和解决方案，以及行业首创的全新型 Equator-X 双模式测量仪。期待您的莅临！

雷尼绍机器校准与优化产品性能卓越，应用领域广泛。XK20 第二代激光校准仪专为优化机器装配过程而设计，使整个过程更快速、更简便，确保机器的高精度和稳定性的同时，也减少人为操作误差。XM-60 多光束激光干涉仪，其一次设定即可同时测量六个自由度误差的强大功能，可帮助分析机台几何误差的来源或对主流控制器实现二维/三维空间误差补偿，成为机床及精密运动平台性能评估与优化的必备工具。

在机床测头与软件展区，参观者可以通过交互显示及现场演示了解我们创新的高精度机床测头测量系统、对刀仪及相关软件。搭载 SPRINT™ 技术的测头测量系统使用 OSP60 测头内独特的 3D 传感技术，为数控机床带来卓越的高速、高精度测量能力。掌心大小的 RMP24-micro 微型无线电机床测头能为医疗、牙科、电子、珠宝和制表等行业带来微型精密新应用。NC4+ Blue 非接触式对刀仪搭载行业首创的蓝色激光技术和改进的光学装置，采用超紧凑设计，可用于在加工过程中高效检测切削刀具，有助于提升工件的机加工精度和效率，重复精度也再创新高。

雷尼绍可提供无惧恶劣环境的编码器系列产品，FORTiS™ 封闭式光栅采用异常坚固的封闭式设计，可在极其恶劣的环境中实现优异的测量性能。雷尼绍的圆光栅大中孔设计，结构紧凑，极大减小转台尺寸，为机床提供高精度全闭环位置反馈。磁栅尺抗污能力强，可靠性高，增量式和绝对式可选，适用于机床的恶劣环境。

广受关注的 AGILITY® 五轴坐标测量机作为承载 REVO® 五轴测量技术的最佳平台，能够最大限度发挥五轴潜能，满足客户对测量精度和速度、灵活性、可靠性等诸多方面的严苛要求。对于复杂结构和复杂曲面，可在一台设备上完成多种测量任务，不仅使精度，效率全面升级，更大幅节省了备件成本。

Equator 比对仪通过向车间提供高重复性、对热效应不灵敏、多用途并且可重新编程的比对测量方案，检测效率大幅提升。

新品首展
如今，雷尼绍再度突破计量技术，推出专为车间制程控制打造的全新解决方案——Equator-X 双模式测量仪。本次 CCMT 展会上，这款行业首创的测量仪将首次在中国大陆公开展示。它兼具绝对测量与比对测量功能，速度与精度并重，能够精准应对快节奏制造环境中的多样化检测需求。诚邀您莅临现场，一睹这款创新产品的卓越表现。

“智”测未来，快人一步
在智能制造与数字化转型加速推进的当下，测量效率与灵活性已成为车间制程控制的核心挑战。雷尼绍将智能制造与高速测量深度融合，在保证精度的同时显著提升检测效率，助力客户在激烈竞争中抢占先机。未来已来，唯快不破；智测赋能，步步领先。

关于雷尼绍产品的详细信息，请访问：www.renishaw.com.cn
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